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绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试
电子技术基础(二)试题

课程代码：02273

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.稳压二极管工作在下列哪种状态?

A.正向导通
B.反向截止
C.反向击穿
D.正向饱和
2.若三极管处于饱和状态，则下列描述正确的是
A.发射结反偏、集电结正偏
B.发射结反偏、集电结反偏
C.发射结正偏、集电结反偏
D.发射结正偏、集电结正偏
3.放大电路中，可以改善放大器性能的是
A.直流负反馈
B.交流负反馈
C.并联负反馈
D.串联负反馈
4.在模拟集成电路中采用下列哪种耦合方式?

A.直接
B.间接
C.阻容
D.变压器
5.集成功放的输出级多采用下面哪种类型功放电路?

A.甲类
B.乙类
C.甲乙类
D.甲乙类互补对称
6.决定积分运算电路积分时间常数的是
A.电阻
B.电容
C.电阻和电容
D.电容和电感
7.LC正弦波振荡器中，产生自激振荡的相位平衡条件是
A.0
B.nπ

C.2nπ
D.±2nπ

8.直流稳压电源中滤波电路的目的是
A.将交流变为直流
B.将交直流混合量中的交流成分滤掉
C.将高频变为低频
D.滤除纹波干扰信号
9.在下列一组数中，和(1010111)2数值相等的数是
A.(78)10
B.(130)8
C.(87)10
D.(59)16
10.化简逻辑函数F=A(A+B)+C的最简形式为
A.A+B
B.A+C

C.AB+C
D.A+B+C

11.在下列电路中，属于组合逻辑电路的是
A.数据选择器
B.计数器
C.寄存器
D.触发器
12.在数字电路中，根据电路是否具有反馈记忆功能，为时序逻辑电路的是
A.计数器
B.编码器
C.译码器
D.触发器
13.在下列程序存储器的种类中，可由用户改写一次的是
A.PROM
B.E2PROM

C.EPROM
D.ROM

14.能起定时作用的是
A.施密特触发器
B.单稳态触发器
C.编码器
D.RC多谐振荡器
15.可以用来代表A/D转换器分辨率的是
A.转换时间
B.转换精度
C.转换器的位数
D.逐次逼近型还是双积分型转化器
非选择题部分
注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。
二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

16.二极管的主要特性是________。
17.根据结构不同，场效应管分为绝缘栅和________场效应管两大类。
18.理想情况下，对称差动放大电路共模抑制比为________。
19.放大电路的静态工作点设置过低，会引起________失真。
20.电压比较器属于集成运放的________应用。
21.RC正弦波振荡器中，在ω=ω0时，相频特性
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F=________。
22.三端稳压器LM7905输出电压为________。
23.CMOS数字集成器件内部由________组成。
24.从多路信号中每次只选择一路信号输出的器件称为________。
25.译码器也叫________，它的输出反映了输入代码的逻辑组合。
26.具有计数功能的逻辑器件称为________。
27.集成计数器和集成寄存器均由________组成。
28.555定时器电路内部有________个电压比较器。
29.RC环形振荡器输出的脉冲周期约为T=________。
30.在计算机数据采集系统中一般采用________型ADC。
三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

31.简述单管放大电路的类型和各自特点。
32.简述直流稳压电源由哪几部分组成，并分别说明各部分功能。
33.用公式法化简逻辑函数
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34.请分别说明A/D与D/A转换器的作用，说明它们的主要技术指标。
四、分析计算题（本大题共5小题，每小题10分，共50分）
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35．如图所示电路中，已知+UCC=12V,－UEE=－12V，
β1=β2=100，Rb=Rc=Re=3kΩ，Rs=50Ω。
试分析和求解:

（1）分析电路结构类型
（2）求两只三极管的静态工作点IB，IC，UCE；
（3）求rbe值；
（4）求差模电压放大倍数Ad。
（5）求输入电阻rid和输出电阻ro值。                               题35图
36.在如图所示电路中，集成运放均为理想运放，其最大输出电压为±10V。
（1）说明运放A1，A2，A3各组成什么电路？
（2）运放A1，A2，A3各工作在线性区还是非线性区。
（3）若输入Ui为0.5V的直流电压，求Uo1，Uo2，Uo3的值。
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题36图
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37.如图所示功率放大电路中，晶体管饱和压降忽略不计，设输入信号ui为正弦波，最大不失真输出功率为9W，试解答：
（1）说明该电路结构形式；
（2）要使输出不失真，电源电压至少需多少伏？
（3）若输入电压最大有效值为8伏，则此时负载获得的最大功率是多少？
38.下图(a）与(b)分别为二极管组成的门电路，(c)为输入端A，B，C的波形。试求解：
（1）分析各电路的逻辑功能，写出其表达式。
（2）画出F1和F2的波形。
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        题38(a)图              题38(b)图                      题38(c)图 

39.分析如图所示逻辑电路，试解答：
（1）写出驱动方程；
（2）写出状态方程；
（3）画出状态转换图；
（4）说明电路逻辑功能。
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题39图
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