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绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

仪器分析、检验仪器原理及维护试题

课程代码：01651

　　请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

　　1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

　　2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.电极的响应时间指从离子选择性电极和参比电极接触测试溶液时算起，至电池电动势达到与稳定值相差多少电压所需的时间

A.1mV
B.2mV

C.3mV
D.4mV

2.血细胞分析仪测定血红蛋白主要采用的原理是

A.光散射原理
B.透射比浊原理

C.光电比色原理
D.光衍射原理

3.UF—100尿沉渣分析仪的检测原理是

A.联合使用流式细胞和电阻抗的原理
B.联合使用红外扫描和电阻抗的原理

C.单独使用流式细胞的原理
D.单独使用电阻抗的原理

4.毛细管黏度计工作原理的依据是

A.非牛顿流体定律
B.牛顿定律

C.牛顿流体遵循泊肃叶定律
D.血液黏度定律

5.在流式细胞仪检测过程中，各类细胞的特性信息在测量区被测定的时间为

A.在细胞形成液滴以前
B.在细胞形成液滴以后

C.在细胞形成液滴过程中
D.在细胞形成液滴前后

6.自动药敏分析系统大多采用

A.透视法和荧光测定法
B.比浊法和荧光测定法

C.比浊法和抑菌圈测定法
D.透视法和抑菌圈测定法

7.贫血无创性光学分析仪（NOAA）采用几种不同的波长来进行血红蛋白浓度和成像测定

A.2
B.3

C.4
D.5

8.酶标联免疫吸附实验中的双抗体夹心法，主要用于检测

A.半抗原
B.抗原

C.免疫复合物
D.抗体

9.透射比浊法测定的信号主要是

A.入射光成某一角度的散射光的强度

B.溶液的光吸收因散射作用造成的总损失之和

C.溶液的反射光强度总和

D.溶液吸收光强度总和

10.下落的水滴通过一平行板电极形成静电场时，带正电荷的水滴向

A.带负电的电极板偏转
B.带正电的电极板偏转

C.不偏转
D.前向角偏转

11.在电泳技术中，物质A与物质B能否分离，决定于

A.电泳的电流大小
B.电泳的电压高低

C.两者的迁移率
D.电泳时间

12.在血气分析仪中，PO2电极氧气分压为零时，电路中电流并不为零。存在一个微小的电流值，通常称其为

A.电流
B.微电流

C.基流
D.噪音

13.以下关于近红外光(NIR)的描述，正确的是

A.终止于可见光谱的红端

B.波长较红外光长

C.NIR能透过机体组织如头、肌肉和骨骼等

D.波长较可见光短
14.LX20全自动生化分析仪MC化学模块中，测定葡萄糖采用

A.比色法
B.氧传感器法

C.离子电极法
D.传导电极法

15.血凝仪最常用的检测方法是

A.免疫学方法
B.底物显色法

C.光电比色法
D.凝固法

16.目前使用较多的无创性血糖检测方法是

A.紫外光谱分析法
B.正交偏振光光谱分析法

C.红外光谱分析法
D.激光光谱分析法

17.荧光计的光源常采用

A.高压汞灯
B.卤钨灯

C.白炽灯
D.氙灯

18.可消除检测体系或样本混浊的方法是

A.单试剂双波长法
B.单波长双试剂法

C.双波长双试剂法
D.双试剂三波长法

19.离子选择电极（ISE）的作用是

A.直接测量溶液中某种特定离子的活度(浓度)

B.将溶液中某种特定离子的活度(浓度)转变成电位信号

C.将测定的信号传递给仪器

D.将测定的信号放大并传递给仪器

20.以下电极中属于气敏电极的是

A.pH电极
B.二氧化碳电极

C.钙离子电极
D.银-氯化银电极
非选择题部分
注意事项：

　　用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共8小题，每空1分，共10分)

21.临床血液流变学规定，200S-1为高切，l0S-1以下为低切，高切反映细胞的_______，低切则反映细胞的_______。

22.尿干化学分析仪多联试剂带上保留一个空白块的作用是为了消除_______及试剂块分布不均等所产生的测试误差，提高测量准确度而设置的。

23.双波长分光光度法是在传统分光光度法的基础上发展起来的，它的理论基础是_______和等吸收波长。

24.根据发光反应检测方式的不同，发光免疫分析又可分为_______、固相法和均相法。

25.钠电极是一种含铅硅酸钠的_______电极。

26.电化学发光与一般化学发光技术的主要区别在于_______的不同。

27.血细胞自动分析仪计数血细胞时，要求各个细胞能够做到一个一个地通过检测用细孔，但实际上存在着2个以上的细胞同时通过细孔，这种现象称为_______，为了将细胞重叠数量限制到最低限度，常采用_______技术。

28.非竞争性酶免疫分析中最常见的三种方法是：直接法、_______和间接法。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

29.血浆剩余碱(BEp)

30.蛋白质等电聚焦电泳

31.异相酶免疫分析法

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

32.什么是聚合酶链反应（PCR）技术？

33.临床常用的电泳分析方法有哪些？

34.简述血培养检测系统的主要结构及其检测CO2技术的基本方法有哪些？

35.何谓血气分析仪的定标（或校准）？

36.荧光免疫分析的原理是什么？

五、问答题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

37.目前血细胞分析仪采用的白细胞分类技术主要有哪些？采用双波长光路系统来测定血红蛋白主要是为了防止什么干扰？

38.简述免疫浊度测定的基本原理和基本分类。

39.德国宝灵曼公司生产的多联尿液分析试剂带有何结构特点？
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