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绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

园林施工与管理试题

课程代码：08721

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.假山山体施工时，以两块分离的山石为底脚，做成头顶相互内靠，并在两头顶之间安置连接石的做法称为

A.“接”
B.“斗”

C.“卡”
D.“悬”

2.钢筋混凝土水池的施工过程是

A.材料准备→池面开挖→池底施工→混凝土抹灰→试水→浇注混凝土池壁

B.材料准备→池面开挖→池底施工→浇注混凝土池壁→试水→混凝土抹灰

C.材料准备→池面开挖→池底施工→混凝土抹灰→浇注混凝土池壁→试水

D.材料准备→池面开挖→池底施工→浇注混凝土池壁→混凝土抹灰→试水

3.下图所示构造为
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A.明沟
B.盲沟

C.雨水管渠
D.喷泉溢流管

4.用水量的日变化系数是指

A.年最高时用水量与最高日用水量的比值

B.年最高时用水量与平均日用水量的比值

C.年平均日用水量与最高日用水量的比值

D.年最高日用水量与平均日用水量的比值

5.下列关于土方施工的说法错误的是

A.填方先填石方，后填土方
B.填方先填近处，后填远处

C.压实松土时夯实工具应先重后轻
D.压实应自边缘逐渐向中间收拢

6.大树是指

A.胸径在15cm以上的常绿乔木
B.胸径在15cm以上的落叶乔木

C.树冠直径在2m以上的常绿乔木
D.树冠直径在2m以上的落叶乔木

7.用钢筋打制成的两端为弯起尖脚爪形状的铁件称为

A.铁吊架
B.铁爬钉

C.铁扁担
D.铁银锭

8.与园路结构设计原则要求不符的是

A.厚面
B.稳基

C.强基土
D.低材高用

9.土壤的实方与虚方之比值称为

A.土壤容重
B.土壤松散度

C.土壤相对密实度
D.土壤安息角

10.下列关于花坛植物的种植顺序正确的是

A.独立式花坛，植物应由外向内栽

B.大型组合花坛，可按植物种类分区分块栽

C.模纹花坛，应先栽内部大样，后填充边缘部分

D.草花混栽时，应先种一年生花卉，后栽球根、宿根

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

11.雨水管道系统通常由连接管、干管、出水口、______和______五部分组成。

12.刚性结构水池的池底浇注混凝土时不能留有______，施工间歇时间也不得超过______时间。

13.假山山脚拉底的两种方式是______和______。

14.主要园路的宽度一般不超过______，小径的宽度一般不超过______。

15.园林工程研究的中心内容是处理园林中的______与______之间的矛盾。

16.驳岸按造型形式可分为混合式驳岸、______和______三种。

17.在选择堆叠假山的石材时要做到“______”和“______”。

18.园林整体路面的铺装常见的有______和______二种。

19.山地根据坡度大小，可分为______地和______地两类。

20.园林中常用的掘苗方法有______和______。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21.绿地灌溉

22.水景工程

23.偏侧错安

24.步石

25.等高线

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26.简述人工湖体的施工要点。

27.三类假山基础的施工程序有何不同？

28.简述园林用地竖向设计的目的和原则。

29.草坪基床的准备包括哪些环节？

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

30.试述园林雨水管渠的设计步骤。

31.试述园路常见“病害”及其原因。
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