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绝密 ★ 考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

通信概论试题

课程代码：04742

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.波分复用（WDM）是用于光通信中的复用技术，其原理类似于

A.正交调制
B.空分复用

C.频移键控
D.频分复用

2.在64进制中，如果比特速率为2400b/s，则码元速率为

A.400Baud
B.480Baud

C.1200Baud
D.240×32Baud

3.数字基带信号在传输过程中会受到两种干扰，即

A.码间串扰和信道衰减
B.码间串扰和信道加性噪声

C.邻道串扰和信道加性噪声
D.邻道干扰和远端噪声干扰

4.广义的调制分为

A.基带调制和带通调制
B.基带调制和边带调制

C.正弦调制和余弦调制
D.基带调制和通带调制

5.相干解调的关键是接收端必须提供一个与所接收的已调载波同频、同相的本地载波，且做到严格

A.等幅
B.等幅等压

C.同步
D.等压

6.跳时码分多址主要用于

A.第一代移动通信领域
B.军事抗干扰通信领域

C.第二代移动通信设备
D.第二代半移动通信网络

7.天波能够被电离层反射，该电磁波的频率为

A.2~30MHz
B.30~200MHz

C.300MHz
D.300~400MHz

8.等概率的双极性信号没有离散谱，也就是说无

A.直流分量和高频交流成分
B.直流分量和低频交流成分

C.直流分量和定时分量
D.交流分量和定时分量

9.在实际的蜂窝无线电和个人通信系统中，每个用户所发射的功率受控于

A.终端处理器
B.当前服务基站

C.交换机
D.网管中心

10.通信网数字化即全面采用数字技术，涉及到网中各个部分以及

A.各个环节
B.主要通路

C.主要模块
D.各个接口

11.为了防止未被授权的用户获得信息或将差错信息加入到系统中，一般采用加密技术，提供通信的

A.准确性
B.保密性

C.有效性
D.可靠性

12.接收设备的目的是从受到干扰和减损的接收信号中正确恢复出原始电信号，其功能是放大和反变换，如

A.滤波和编码
B.编码和压缩

C.译码和解调
D.解调和复用

13.研究信号最直观的方法就是观察它的

A.电流和电压
B.电压和功率

C.频率和相位
D.时域波形和频域频谱

14.并行传输的优点是节省传输时间，并且

A.设备费用少
B.速度快

C.只需要一条通信信道
D.适于远距离通信

15.周期是指信号完成一个波形循环所要经历的

A.空间
B.间隔

C.时间
D.相位差

16.一个正弦信号的周期是1ms，那么它的频率是

A.2kHz
B.1kHz

C.0.5kHz
D.100Hz

17.根据噪声的性质，噪声可分为脉冲噪声、起伏噪声和

A.多频噪声
B.单频噪声

C.交调噪声
D.系统噪声

18.语音信号的数字化过程称为

A.语音编码
B.数字抽样

C.语音压缩
D.语音量化

19.二进制码具有抗干扰能力强、易于产生等优点,下列采用二进制码的技术是

A.PSM
B.PCM

C.POM
D.PAM

20.对于语音、图像等随机信号，量化误差也是随机的，它像噪声一样影响通信质量，因此又称为

A.量化噪声
B.量化误码

C.随机误码
D.编码噪声

21.VSAT卫星网中，外向传输是指主站在外向信道上发送信号，小站

A.转接外向信号
B.发送外向信号

C.检测外向信号
D.接收外向信号

22.卫星通信过程中采用的使转发器容量提高2.5～4倍的技术叫做

A.效率利用
B.功率激活

C.电平抑制
D.话音激活

23.数字微波通信系统的容量是指每一射频波道传输的

A.标称比特率
B.标称波特率

C.标称波道数
D.标称基带数

24.同步复接过程中，复接的各支路数据码流时钟出于同一个

A.主振荡源
B.脉冲源

C.信号源
D.主电源

25.在目前的数字微波通信设备中，根据发信机频率变换的方式不同，可分为直接调制式发信机和

A.间接调制式发信机
B.复合调制式发信机

C.变频式发信机
D.外差式发信机

非选择题部分
注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

26.微波卫星通信（Microwave Satellite Communication）即卫星通信是一种特殊的微波______通信方式。

27.采用15折线逼近μ律压缩特性（μ=255），其原理与______律13折线类似。

28.预测编码不是对每个抽样值独立地编码，而是对当前抽样值与______的差值进行编码并传输。

29.为了使天线时刻对准卫星，大型卫星地球站的天线跟踪和伺服设备需校正地球站天线的方位角和______角。

30.多普勒频移是指当卫星与用户终端之间、卫星与卫星之间存在______时，接收信号的载频发生频移的现象。

31.时隙交换器主要由______和控制存储器组成。

32.大容量的程控数字交换机几乎全部采用时分或______的交换网络。

33.一般来说,接收微波信号采用______分集时,天线之间的垂直高度越大,分集效果越好。

34.微波信号的波长为1mm至______。

35.为避免阻挡引入的______损耗，微波通信线路中应尽量避免障碍物的阻挡。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

36．邻频干扰

37．切换

38．摄动

39．光纤外套损耗

40．光信号的解调

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

41．移动通信与其它通信方式相比具有哪些特点?

42．简述2DPSK的解调原理。

43．光缆的缆芯结构有哪四种？

44．我国自动电话交换网常用的路由有哪几种？

45．简述交换机的主要任务及组成。

46．简述除了振幅键控（ASK）外，数字调制的另外两种基本方式。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

47.设2FSK信号的近似带宽B1等于180kHz，基带信号频率为40kHz，那么产生2FSK信号的两个载波频率之差是多少kHz？若基带周期变为10ms，两个载波频率不变，那么调制产生的2FSK信号的近似带宽B2又等于多少kHz？

48.(1)设某数字传输系统每传输50000个比特，在接收端即有40个错误比特，那么误比特率Pb为千分之几?(2)若原系统传送二进制信号的比特率为2.048Mb/s,现改为传送十六进制码元信号,那么码元速率是多少?
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