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绝密★考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

网络操作系统试题

课程代码：02335

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1．多道批处理系统的主要缺点在于

A．CPU的利用率不高
B．不适合交互式的作业

C．不具备并行性
D．缺乏共享性

2．以下叙述正确的是

A．多道程序设计是指多个CPU同时执行一个程序

B．操作系统通常是批处理系统

C．实时操作系统的目标是在严格的时间范围内对外部请求作出反应

D．网络操作系统不仅能共享数据、资源及服务，还能共享运算处理能力

3．操作系统中，资源分配的基本单位是

A．进程
B．线程

C．对象
D．程序

4．以下叙述中正确的是

A．用户进程中，至少有1个处于运行态

B．多道系统一定是多用户分时系统

C．时间片越小，则分时效率越高

D．在引进线程的操作系统中，线程是系统调度的基本单位

5．不适合进程调度的算法是

A．先来先服务法
B．时间片轮转法

C．旋转调度法
D．优先级法

6．构成文件内容的基本单位是

A．字符
B．记录

C．数据块
D．信息项

7．文件存储时划分为若干大小相同的数据块，在物理结构上又被称作

A．逻辑块号
B．存储块

C．物理块号
D．数据项

8．下列设备中不属于独占设备的是

A．打印机
B．键盘

C．磁带机
D．硬盘

9．消息缓冲通信中的临界资源是

A．内存区
B．消息缓冲区

C．发送区
D．接收区

10．在Win32API中，实现进程间共享内存的访问方法是

A．访问控制表
B．设置共享目录

C．使用文件映射
D．建立逻辑空间

11．TLI函数提供了一组在传输者基础上进行对话管理的功能，这些功能不包括
A．建立通信
B．应用控制

C．管理连接
D．传送数据

12．流套接字提供的数据流服务是双向的、有序的、无重复的和

A．不可靠的
B．不安全的

C．有记录边界的
D．无记录边界的

13．基于WinSock的TCP／IP通信方式中，采用流方式的是

A．点一点通信
B．广播通信

C．异步通信
D．存储转发

14．在UNIX系统中，用于给一个套接字赋名的函数是

A．bind
B．socket

C．connect
D．send

15．不属于代理服务器主要功能的是

A．数据分析与费用计算

B．设置用户验证和记账

C．对用户进行分级管理

D．连接Internet与Intranet充当防火墙

16．电子邮件系统由3个主要部分组成，他们是

A．用户代理、邮件服务器和客户机

B．用户代理、邮件服务器和简单邮件输协议(SMTP)

C．用户代理服务器、邮件服务器和接收服务器

D．用户代理服务器、邮件服务器和客户机

17．使用Linux的命令行方式，为Samba的运行设定配置文件的系列命令是

A．# useradd user

# passwd user

# mkdir ／home／user

B．$ sudo apt – get install samba

$ sudo apt – get install sambs

C．# apt – get install samba

# apt – get install sambs

D．# cd／etc／samba

# mv smb．Conf smd．conI．bak
# vi smb．conf

18．在Ubuntu Linux中，命令# ／etc／init．d／bind start的功能是

A．开机后人工关闭DNS服务
B．开机后人工启动DNS服务

C．配置DNS服务器
D．安装DNS服务器

19．Windows Server 2003的核心态组件包括内核、执行体、硬件抽象层、设备驱动程序和

A．环境子系统
B．图形引擎

C．系统支持进程
D．用户应用程序

20．Windows Server 2003支持的3种环境子系统是：POSIX、0S／2和

A．Linux
B．SMSS

C．Win32
D．C／S模式

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。
二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21．操作系统要实现进程(线程)管理、处理机管理、存储管理、文件管理和______。

22．信号量是一种特殊的变量，只能被P、V操作使用，是一个整型变量附加一个______。

23．程序中断，时钟中断、I／O中断和机器故障中断应属于______中断。

24．若在页表中发现所要的页面不在内存，则产生______。

25．考虑最简单的情况，用户请求进程和服务进程可用send和______两个原语来完成。

26．消息缓冲机制的通信技术利用______实现进程之间和各结点机之间的信息交换。

27．支持TCP／IP协议的网络通信的基本操作单元是______。

28．在Linux和Windows共存时，文件共享和打印机共享是通过______来实现的。

29．网络故障管理的内容包括故障检测、______和纠正三个方面。

30．Windows Server 2003没有提供传统的本地过程调用，但是可以通过______实现本机本地过程调用。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．简述存储管理的三个方面的任务。

32．简述虚拟存贮器的工作原理。

33．简述点播流媒体播放方式的工作过程。

34．解释用户和用户组之间的一对一、多对一、一对多关系的含义。

35．简述FTP的工作原理。

36．简述Windows Server 2003执行体的组件及其作用。

四、应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37．假设若干个等待访问磁盘者依次要访问的磁道为：20，44，4，80，12，76，移动臂当前位于40号柱面，则按最短寻找时间优先算法和单向扫描算法，当前磁头移动的方向为磁道递增，分别写出这二种磁盘调度算法的磁头移动顺序和移动总量。

38．A、B两人共同使用一个报箱，该报箱每次仅能容纳一份报纸。A订阅日报，B订阅晚报，分别由投递员C和D投递。请用P、V操作描述他们的同步程序。
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