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全国2018年4月高等教育自考《混凝土结构设计》试题

(课程代码 02440)

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列不属于承载能力极限状态验算的是

A．倾覆验算  B．滑移验算

C．漂浮验算  D．竖向自振频率验算

2．确定材料强度标准值所取的概率分位值是

A．0．05  B．0．50

C．0．85  D．0．95

3．地震波中的面波比体波

A．振幅大，周期长  B．振幅小，周期长

C．振幅大，周期短  D．振幅小，周期短

4．计算土层的等效剪切波速时，计算深度取

A．覆盖层厚度  B．覆盖层厚度和20m二者的较小值

C．20m  D．覆盖层厚度和20m二者的较大值

5．高层建筑结构在倒三角形分布水平荷载作用下，底部弯矩与建筑总高度呈

A．线性关系  B．平方关系

C．三次方关系  D．四次方关系

6．在框架一剪力墙结构中，框架的最大剪力不会出现在

A．底部  B．中下部

C．中上部  D. 顶部

7．水平荷载作用下，利用材料力学公式计算剪力墙内力时，需考虑局部弯曲应力影响的是

A．整体剪力墙  B．小开口整体剪力墙

C．双肢剪力墙  D．多肢剪力墙

8．当混凝土受压区高度工≤∫bhw0时，剪力墙受力状态为

A．大偏心受压  B．大偏心受拉

C．小偏心受压  D．小偏压受拉

9．与地震烈度大小无关的因素是

A．震中距  B．地震波到达时间

C．表土特性  D．建筑物动力特性

10．关于单自由度弹性体系地震反应分析，下列选项中不正确的是

A．一般假定地基不产生转动

B．将地基运动分解为两个水平和一个竖向分量

C．应考虑水平与竖向的共同作用

D．水平地震作用分别对两个主轴方向进行验算

11．关于地震影响系数口，下列选项中不正确的是

A．口取值受烈度、场地类型、设计地震分组影响

B．口取值与结构自振周期、阻尼比有关

C．甜是作用在质点上的地震作用与结构重力荷载代表值的乘积

D．口是地震系数和动力系数的乘积

12．关于框架柱的延性设计，下列选项中不正确的是

A．应遵循强柱弱梁原则  B．应遵循强弯弱剪原则

C. 应控制柱的轴压比不要过大  D．应配置必要的箍筋

13．装配整体式框架结构的梁柱节点通常简化为

A．铰接节点  B．带刚域的刚接节点

C．刚接节点  D．半刚接节点

14.装配式楼盖的边框架梁截面惯性矩I取

A.1.0 I0 B.1.2 I0 C.1.5 I0 D.2.0 I0

15.用分层法计算框架内力时，底层柱的线刚度应乘以折减系数

A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1.0

16.与混凝土框架节点的梁端弯矩分配无关的是

A.混凝土弹性模量 B.梁的跨度

C.梁的截面尺寸 D.梁端配筋

17.关于单层厂房柱吊装阶段的验算，下列选项中不正确的是

A.自重须乘以动力系数

B.结构构件的重要性系数可降低一级取用

C.一般要求混凝土达到设计强度50%后进行吊装

D.一般可按允许出现裂缝的控制等级进行裂缝宽度验算

18.单层厂房柱应采用矩形截面的部位，不包括

A.下柱底部 B.下柱中部 C.牛腿部位 D.上柱顶部




23.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》，房屋高度是指____至主要屋面的高度。

24.结构对风荷载的敏感性与其建筑体形、结构体系和____有关。

25.建筑场地条件是决定____作用大小和建筑破坏程度的重要因素。

26.结构的抗震等级是确定抗震分析和____的标准。

27.水平风荷载作用下，规则框架结构的层间位移自上而下逐渐____。

28.框架结构布置的任务主要是确定柱网布置和____方案。

29.单层厂房支撑体系可分为柱间支撑和____支撑两类。

30.排架柱截面配筋一般按____构件进行计算。

三、简答题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。

31.给出《高层建筑混凝土结构技术规程》中高层建筑的定义。
32.框架-剪力墙结构中，纵向剪力墙不宜布置在长矩形平面的两个尽端，试解释原因。
33.简述底部剪力法的适用条件。
34.简述钢筋混凝土现浇结构的优缺点。
35.试列举不少于四种作用在单层厂房排架上的可变荷载。
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全国2018年4月高等教育自考《混凝土结构设计》试卷真题答案
(课程代码 02440)

一、单项选择全国：本大题共20小题，每小题2分，共40分。

1.D      2.A      3.A       4.B      5.C

6.A      7.B       8.A       9.B    10.C

11.C   12.B     13.C   14.A    15.D

16.D   17.C     18.B   19.B    20.C

二、填空题：本大题共10小题，每空1分，共10分。

21.安全等级

22.结构抗力/抗力

23.室外地面

24.自振特性

25.地震

26.抗震措施

27.增大

2S.结构承重

29.屋盖

30.偏心受压

三、简答题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。

31.10层及10层以上或房屋高度大干28m的住宅建筑（2分），以及房屋高度大于24m的其他民用建筑称为高层建筑。（2分）

32.(1)剪力墙对框架纵向温度变形的约束较大；（2分）

(2)避免房屋的两端被抗侧刚度较大的剪力墙“锁住”，使中间部分的楼盖在混凝土收缩或温度变化时容易出现裂缝。（2分）

33.(1)质量和刚度沿高度分布比较均匀；(2分）

(2)高度不超过40m；（1分）

(3)以剪切变形为主。（1分）

或（1）位移反应以基本振型为主：（2分）

(2)基本振型接近于直线。（2分）

34.(1)优点:整体性和抗震性好；（2分）

(2)缺点：现场施工的工作量大、工期长，并需要大量的模板。（2分）

35.(1)屋面均布活荷载(或施工荷载):

(2)雪荷载；

(3)积灰荷载；

(4)风荷载；

(5)吊车荷载。

(以上答出一种得1分，满分4分)
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